(module Infineon-PG-TO247-3-0-21-0 (layer F.Cu) (tedit 5EF1FD21)
(fp_text reference REF** (at -2.7250000000 -9.1000000000 0.0000000000) (layer F.SilkS))
(pad 1 thru_hole rect (at -0.1912500000 -5.4500000000 )(size 2.5000000000 2.5000000000)(drill 1.65)(layers *.Cu))
(pad 2 thru_hole circle (at -0.1912500000 0.0000000000 )(size 2.5000000000 2.5000000000)(drill 1.65)(layers *.Cu))
(pad 3 thru_hole circle (at -0.1912500000 5.4500000000 )(size 2.5000000000 2.5000000000)(drill 1.65)(layers *.Cu))
(model eec.models/Infineon_-_IPW60R045CPFKSA1.step
      (at (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
)
