(module Infineon-PG-TO252-3-0-901-MFG (layer F.Cu) (tedit 5EF1D295)
(fp_text reference REF** (at -3.4900000000 -6.8600000000 0.0000000000) (layer F.SilkS))
(pad 1 smd rect (at -2.3000000000 4.5750000000 )(size 1.5000000000 2.5000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 3 smd rect (at 2.3000000000 4.5750000000 )(size 1.5000000000 2.5000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 4 smd rect (at 0.0000000000 -2.3250000000 )(size 7.0000000000 7.0000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(model eec.models/Infineon_-_IRLR024NTRPBF.step
      (at (xyz 0.0000000000 -0.7772400000 0.0000000000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
)
