(module Module:InnoSenT_IPS-362 (layer F.Cu) (tedit 694F9041)
  (descr "InnoSenT IPS-362")
  (tags "InnoSenT IPS-362")
  (fp_text reference REF** (at -21 -10) (layer F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole oval (at -39.8 3.04) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole oval (at -39.8 5.58) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole oval (at -39.8 8.12) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole oval (at -39.8 10.66) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Module.3dshapes/Pololu_Breakout-16_15.2x20.3mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
