(module 24-QFN (layer F.Cu) (tedit 0)
  (attr smd)
  (fp_text reference 24-QFN (at 0.00001 -3.18052) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0.63531 3.17655) (layer F.SilkS))
  (pad 24 smd rect (at -1 -1.545 270) (size 0.64 0.22) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 23 smd rect (at -0.6 -1.545 270) (size 0.64 0.22) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 22 smd rect (at -0.2 -1.545 270) (size 0.64 0.22) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 21 smd rect (at 0.2 -1.545 270) (size 0.64 0.22) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 20 smd rect (at 0.6 -1.545 270) (size 0.64 0.22) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 19 smd rect (at 1 -1.545 270) (size 0.64 0.22) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 18 smd rect (at 1.545 -1 180) (size 0.64 0.22) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 17 smd rect (at 1.545 -0.6 180) (size 0.64 0.22) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 16 smd rect (at 1.545 -0.2 180) (size 0.64 0.22) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 15 smd rect (at 1.545 0.2 180) (size 0.64 0.22) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 14 smd rect (at 1.545 0.6 180) (size 0.64 0.22) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 13 smd rect (at 1.545 1 180) (size 0.64 0.22) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 12 smd rect (at 1 1.545 90) (size 0.64 0.22) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 11 smd rect (at 0.6 1.545 90) (size 0.64 0.22) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 10 smd rect (at 0.2 1.545 90) (size 0.64 0.22) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 9 smd rect (at -0.2 1.545 90) (size 0.64 0.22) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at -0.6 1.545 90) (size 0.64 0.22) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at -1 1.545 90) (size 0.64 0.22) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at -1.545 1) (size 0.64 0.22) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at -1.545 0.6) (size 0.64 0.22) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at -1.545 0.2) (size 0.64 0.22) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -1.545 -0.2) (size 0.64 0.22) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -1.545 -0.6) (size 0.64 0.22) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 1 smd rect (at -1.545 -1) (size 0.64 0.22) (layers F.Cu F.Paste))
)
