(module "J104D2C24VDC20S" (layer F.Cu)
  (descr "J104D2C24VDC.20S-1")
  (tags "Relay or Contactor")
  (fp_text reference K** (at 8.490 -3.805) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 8.490 -3.805) (layer F.Fab))
  (fp_text value "J104D2C24VDC20S" (at 8.490 -3.805) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 7.620 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 12.700 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 17.780 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 17.780 -7.62) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 12.700 -7.62) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 7.620 -7.62) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 0.000 -7.62) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model J104D2C24VDC.20S.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
