(module "J107F1CS203VDC80" (layer F.Cu)
  (descr "J107F1CS203VDC.80-2")
  (tags "Relay or Contactor")
  (fp_text reference K** (at 7.900 0.018) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 7.900 0.018) (layer F.Fab))
  (fp_text value "J107F1CS203VDC80" (at 7.900 0.018) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.000 6) (size 1.493 1.493) (drill 0.96) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 14.200 6) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 14.200 -6) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 2.000 -6) (size 1.493 1.493) (drill 0.96) (layers *.Cu *.Mask))
  (model J107F1CS203VDC.80.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
