(module JAE_DX07S016JA1R1500 (layer F.Cu) (tedit 65380A30)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -1.325 -3.385 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value JAE_DX07S016JA1R1500 (at 8.2 6.635 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -3.1 -1.1) (size 0.52 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at 3.1 -1.1) (size 0.52 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -2.35 -1.1) (size 0.52 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at 2.35 -1.1) (size 0.52 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -1.75 -1.1) (size 0.27 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at 1.75 -1.1) (size 0.27 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -1.25 -1.1) (size 0.27 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -0.75 -1.1) (size 0.27 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at -0.25 -1.1) (size 0.27 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at 0.25 -1.1) (size 0.27 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at 0.75 -1.1) (size 0.27 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at 1.25 -1.1) (size 0.27 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None np_thru_hole circle (at 3.0 0.0) (size 0.6 0.6) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 3.0 0.0) (size 0.63 0.63) (drill 0.63) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 smd rect (at -1.4 3.1) (size 1.0 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S2 smd rect (at 1.4 3.1) (size 1.0 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None np_thru_hole circle (at -3.0 0.0) (size 0.63 0.63) (drill 0.63) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S3 thru_hole oval (at -4.32 -0.725) (size 1.158 2.316) (drill oval 0.65 1.65) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S4 thru_hole oval (at 4.32 -0.725) (size 1.158 2.316) (drill oval 0.65 1.65) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S5 thru_hole oval (at -4.32 3.1) (size 1.2 2.4) (drill oval 0.65 1.95) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S6 thru_hole oval (at 4.32 3.1) (size 1.2 2.4) (drill oval 0.65 1.95) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_text user "PCB EDGE" (at 5.5 4.75) (layer F.Fab))
  (fp_line (start 2.875 -0.315) (end 3.125 -0.315) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 3.125 0.0) (end 3.44 0.0) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 3.125 0.0) (end 3.125 0.315) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 3.125 0.315) (end 2.875 0.315) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 2.875 0.0) (end 2.56 0.0) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 2.875 0.0) (end 2.875 -0.315) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
)