(module "JQC3FT731Z12VDC" (layer F.Cu)
  (descr "JQC-3F-(T73)-1Z-12VDC-1")
  (tags "Relay or Contactor")
  (fp_text reference K** (at 6.150 -6) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 6.150 -6) (layer F.Fab))
  (fp_text value "JQC3FT731Z12VDC" (at 6.150 -6) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 12.300 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 12.300 -12) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0.000 -12) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -2.000 -6) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (model JQC-3F-_T73_-1Z-12VDC.stp
    (at (xyz 0.20118110761868 0.23582676264245 0.63740159582904))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
