(module "JS1-12V-F_1" (layer F.Cu)
  (descr "JS1-12V-F_1")
  (tags "Relay or Contactor")
  (fp_text reference K** (at 12.06659 -9.02215) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 12.06659 -9.02215) (layer F.Fab))
  (fp_text value "JS1-12V-F_1" (at 12.06659 -9.02215) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 4.3 -8) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 6.3 -14) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 18.5 -14) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 18.5 -2) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 6.3 -2) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (model JS1-5V-F.stp
    (at (xyz 0.4866141597117 0.31496062992126 0.01889763737288))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
