(footprint JST_B2B-XH-A__LF__SN_ (layer F.Cu) (tedit 66BBFBEC)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.775 -4.76 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value JST_B2B-XH-A__LF__SN_ (at 9.385 4.76 0) (layer F.Fab))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.25 0.525) (size 1.575 1.575) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 thru_hole rect (at 1.25 0.525) (size 1.575 1.575) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)