(module JST_B4B-PH-K-S_LF__SN_ (layer F.Cu) (tedit 65627CF5)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -2.6612 -3.1094 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value JST_B4B-PH-K-S_LF__SN_ (at 5.88026 3.09426 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 3.0 0.55) (size 1.208 1.208) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.0 0.55) (size 1.208 1.208) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.0 0.55) (size 1.208 1.208) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at -3.0 0.55) (size 1.208 1.208) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)