(module "JST_B5B-ZR(LF)(SN)" (layer F.Cu) (tedit 64080FF3)
  (descr "<b>Dual In Line Package</b>")
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.302) (layer F.SilkS))
  (fp_text value JST_B5B-ZR_LF__SN_ (at 0 2.794) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.238 1.238) (drill 0.73) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.5 0) (size 1.238 1.238) (drill 0.73) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -3 0) (size 1.238 1.238) (drill 0.73) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -4.5 0) (size 1.238 1.238) (drill 0.73) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -6 0) (size 1.238 1.238) (drill 0.73) (layers *.Cu *.Mask))
)
