(footprint JST_B7B-XH-A_LF__SN_ (layer F.Cu) (tedit 66BC0B3D)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -7.2 -4.6 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value JST_B7B-XH-A_LF__SN_ (at 1.8 4.4 0) (layer F.Fab))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.5 0.525) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0.0 0.525) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.0 0.525) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 thru_hole rect (at 7.5 0.525) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at -2.5 0.525) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at -5.0 0.525) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole circle (at -7.5 0.525) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)