(module "JST_S2B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN)" (layer F.Cu) (tedit 6407E78B)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.215 -5.325) (layer F.SilkS))
  (fp_text value JST_S2B-ZR-SM4A-TF_LF__SN_ (at 0 4.635) (layer F.Fab))
  (pad S2 smd rect (at 2.7 1.45 180) (size 1.1 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S1 smd rect (at -2.7 1.45 180) (size 1.1 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.75 -2.15 180) (size 0.7 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.75 -2.15 180) (size 0.7 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
