(module JST_S3B-XH-A_LF__SN_ (layer F.Cu) (tedit 6368748F)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -1.825 -7.185 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value JST_S3B-XH-A_LF__SN_ (at 7.7 7.085 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 2.5 3.45) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.0 3.45) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -2.5 3.45) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
)