(module "JST_SM06B-SRSS-TB(LF)(SN)" (layer F.Cu) (tedit 649C94BB)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.825 -1.875) (layer F.SilkS))
  (pad 6 smd rect (at 2.5 0 180) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.5 0 180) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.5 0 180) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.5 0 180) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.5 0 180) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.5 0 180) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S1 smd rect (at -3.8 3.875) (size 1.2 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S2 smd rect (at 3.8 3.875) (size 1.2 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
