(module "JXK00136NL" (layer F.Cu)
  (descr "JXK0-0136NL-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at -5.075 9.549) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -5.075 9.549) (layer F.Fab))
  (fp_text value "JXK00136NL" (at -5.075 9.549) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.030 -0) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -4.060 -0) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -6.090 -0) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -8.120 -0) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -10.150 -0) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 1.010 -2.54) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -1.020 -2.54) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -3.050 -2.54) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -7.100 -2.54) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -9.130 -2.54) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -11.160 -2.54) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 1.010 -5.08) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at -1.530 -5.08) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at -8.620 -5.08) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at -11.160 -5.08) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 np_thru_hole circle (at 1.275 15.24) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 np_thru_hole circle (at -11.425 15.24) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH3 thru_hole circle (at 2.990 18.42) (size 2.355 2.355) (drill 1.57) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH4 thru_hole circle (at -13.140 18.42) (size 2.355 2.355) (drill 1.57) (layers *.Cu *.Mask))
  (model JXK0-0136NL.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
