(module "KBP210G" (layer F.Cu)
  (descr "KBP210G-2")
  (tags "Bridge Rectifier")
  (fp_text reference BR** (at 5.715 0.8) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 5.715 0.8) (layer F.Fab))
  (fp_text value "KBP210G" (at 5.715 0.8) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.830 1.830) (drill 1.06) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3.810 -0) (size 1.830 1.830) (drill 1.06) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 7.620 -0) (size 1.830 1.830) (drill 1.06) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 11.430 -0) (size 1.830 1.830) (drill 1.06) (layers *.Cu *.Mask))
  (model KBP210G.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
