(module "KC3FB40H5071" (layer F.Cu)
  (descr "FB (TO-252AA)")
  (tags "MOSFET (N-Channel)")
  (attr smd)
  (fp_text reference Q** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "KC3FB40H5071" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -2.300 4 0) (size 1.400 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.000 -2.25 0) (size 6.000 6.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2.300 4 0) (size 1.400 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model P40B10SL-5071.stp
    (at (xyz -0.13858267641443 0.039763779152097 -0.17322835021132))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
