(module KEMET-C0805C-DN-0-0-MFG (layer F.Cu) (tedit 5EF0436A)
(fp_text reference REF** (at 1.5750000000 -0.2500000000 0.0000000000) (layer F.SilkS))
(pad 1 smd rect (at -0.7500000000 0.0000000000 )(size 0.9500000000 1.3500000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 2 smd rect (at 0.7500000000 0.0000000000 )(size 0.9500000000 1.3500000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(model eec.models/KEMET_-_C0805C104K5RACTU.step
      (at (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
)
