(module easyeda2kicad:KEY-SMD_KMR2XXGXXX (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.16) (layer F.SilkS))
	(fp_text value KEY-SMD_KMR2XXGXXX (at 0 5.16) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -2.30 -0.44 0.00) (size 1.00 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 2.30 -0.44 0.00) (size 1.00 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -2.30 1.16 0.00) (size 1.00 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 2.30 1.16 0.00) (size 1.00 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 0.00 -1.16 0.00) (size 2.00 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "${EASYEDA2KICAD}/easyeda2kicad.3dshapes/KEY-SMD_5P-L4.2-W2.8-H1.9-LS4.6-P1.6.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.330 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)