(module easyeda2kicad:HDR-TH_12P-P2.00-H-M-W7.2-N (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value HDR-TH_12P-P2.00-H-M-W7.2-N (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole rect (at -11.00 0.00 180.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -9.00 0.00 180.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at -7.00 0.00 180.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at -5.00 0.00 180.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at -3.00 0.00 180.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 6 thru_hole circle (at -1.00 0.00 180.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 7 thru_hole circle (at 1.00 0.00 180.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 8 thru_hole circle (at 3.00 0.00 180.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 9 thru_hole circle (at 5.00 0.00 180.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 10 thru_hole circle (at 7.00 0.00 180.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 11 thru_hole circle (at 9.00 0.00 180.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 12 thru_hole circle (at 11.00 0.00 180.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/KH-2PH90-1X12P-L10.5/KH-2PH90-1X12P-L10.5.3dshapes/HDR-TH_12P-P2.00-H-M-W7.2-N.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -3.370 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)