(module easyeda2kicad:FPC-SMD_KH-CL0.5-H2.0-8PIN (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.95) (layer F.SilkS))
	(fp_text value FPC-SMD_KH-CL0.5-H2.0-8PIN (at 0 4.95) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 10 smd rect (at 3.40 -0.95 0.00) (size 2.50 3.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at -3.40 -0.95 0.00) (size 2.50 3.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -1.75 0.95 0.00) (size 0.30 1.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -1.25 0.95 0.00) (size 0.30 1.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -0.75 0.95 0.00) (size 0.30 1.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -0.25 0.95 0.00) (size 0.30 1.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.25 0.95 0.00) (size 0.30 1.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.75 0.95 0.00) (size 0.30 1.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 1.25 0.95 0.00) (size 0.30 1.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at 1.75 0.95 0.00) (size 0.30 1.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/KH-CL0.5-H2.0-8PIN/KH-CL0.5-H2.0-8PIN.3dshapes/FPC-SMD_KH-CL0.5-L9.6-W5.2-H2.0-8PIN.wrl"
		(offset (xyz -0.000 1.160 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)