(module easyeda2kicad:ANT-TH_KH-SMA-K513-G (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.54) (layer F.SilkS))
	(fp_text value ANT-TH_KH-SMA-K513-G (at 0 6.54) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -2.54 2.54 0.00) (size 2.30 2.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 2 thru_hole circle (at -2.54 -2.54 0.00) (size 2.30 2.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 3 thru_hole circle (at 2.54 -2.54 0.00) (size 2.30 2.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 4 thru_hole circle (at 2.54 2.54 0.00) (size 2.30 2.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 5 thru_hole circle (at 0.00 0.00 0.00) (size 2.30 2.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/KH-SMA-K513-G/KH-SMA-K513-G.3dshapes/ANT-TH_L14.8-W6.4-H10.0.wrl"
		(offset (xyz -4.300 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)