(module easyeda2kicad:SMA-TH_KH-SMA-KE-Z (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.54) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SMA-TH_KH-SMA-KE-Z (at 0 6.54) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 5 thru_hole circle (at -0.00 -0.00 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5999967999999998))
	(pad 4 thru_hole circle (at 2.54 2.54 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5999967999999998))
	(pad 3 thru_hole circle (at 2.54 -2.54 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5999967999999998))
	(pad 2 thru_hole circle (at -2.54 -2.54 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5999967999999998))
	(pad 1 thru_hole circle (at -2.54 2.54 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5999967999999998))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/KH-SMA-KE-Z/KH-SMA-KE-Z.3dshapes/ANT-TH_L6.5-W6.5-H13.5-P5.08.wrl"
		(offset (xyz -0.000 0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)