(module easyeda2kicad:USB-C-TH_KH-TYPE-C-CY-14P (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.05) (layer F.SilkS))
	(fp_text value USB-C-TH_KH-TYPE-C-CY-14P (at 0 7.05) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 16 thru_hole oval (at 1.43 -3.05 0.00) (size 1.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.5999987999999999 1.5000224))
	(pad 18 thru_hole oval (at 1.43 3.05 0.00) (size 1.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.5999987999999999 1.5000224))
	(pad 15 thru_hole oval (at -1.43 -3.05 0.00) (size 1.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.5999987999999999 1.5000224))
	(pad 17 thru_hole oval (at -1.43 3.05 0.00) (size 1.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.5999987999999999 1.5000224))
	(pad 11 thru_hole circle (at -0.37 -2.10 -90.00) (size 0.55 0.55) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.350012 0.39999919999999994))
	(pad 14 thru_hole circle (at -0.37 -3.00 -90.00) (size 0.55 0.55) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.350012 0.39999919999999994))
	(pad 9 thru_hole circle (at -0.37 -0.75 -90.00) (size 0.55 0.55) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.350012 0.39999919999999994))
	(pad 7 thru_hole circle (at -0.38 0.15 -90.00) (size 0.55 0.55) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.350012 0.39999919999999994))
	(pad 5 thru_hole circle (at -0.37 1.05 -90.00) (size 0.55 0.55) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.350012 0.39999919999999994))
	(pad 3 thru_hole circle (at -0.37 1.95 -90.00) (size 0.55 0.55) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.350012 0.39999919999999994))
	(pad 1 thru_hole circle (at -0.37 2.85 -90.00) (size 0.55 0.55) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.350012 0.39999919999999994))
	(pad 2 thru_hole circle (at 0.37 2.85 -90.00) (size 0.55 0.55) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.350012 0.39999919999999994))
	(pad 4 thru_hole circle (at 0.37 1.95 -90.00) (size 0.55 0.55) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.350012 0.39999919999999994))
	(pad 6 thru_hole circle (at 0.37 0.60 -90.00) (size 0.55 0.55) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.350012 0.39999919999999994))
	(pad 8 thru_hole circle (at 0.37 -0.30 -90.00) (size 0.55 0.55) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.350012 0.39999919999999994))
	(pad 10 thru_hole circle (at 0.37 -1.20 -90.00) (size 0.55 0.55) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.350012 0.39999919999999994))
	(pad 12 thru_hole circle (at 0.37 -2.10 -90.00) (size 0.55 0.55) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.350012 0.39999919999999994))
	(pad 13 thru_hole circle (at 0.37 -3.00 -90.00) (size 0.55 0.55) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.350012 0.39999919999999994))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/KH-TYPE-C-CY-14P/KH-TYPE-C-CY-14P.3dshapes/USB-C-TH_KH-TYPE-C-CY-14P.wrl"
		(offset (xyz 0.000 3.050 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)