(module easyeda2kicad:CAP-TH_BD16.0-P7.50-D1.2-FD (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CAP-TH_BD16.0-P7.50-D1.2-FD (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 thru_hole circle (at 3.75 0.00 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 1 thru_hole circle (at -3.75 0.00 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/KM1C103ML350A00CV0/KM1C103ML350A00CV0.3dshapes/CAP-TH_D16.0-H25.0-P7.50.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)