(module TestPoint:KMR442NGLFS (layer F.Cu) (tedit 62DA1D80)
  (fp_text reference REF** (at 0.0508 -2.4384) (layer F.SilkS))
  (fp_text value KMR442NGLFS_CNK (at 0 2.4384) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -2.0079 -0.800001) (size 1.1938 0.9398) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.0079 0.800001) (size 1.1938 0.9398) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 2.0079 0.800001) (size 1.1938 0.9398) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.0079 -0.800001) (size 1.1938 0.9398) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
