(module "KPHBM2012QBDCGKC" (layer F.Cu)
  (descr "2.0x1.25mm SMD CHIP LED LAMP")
  (tags "LED")
  (attr smd)
  (fp_text reference LED** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "KPHBM2012QBDCGKC" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 0.775 -0.475 90) (size 0.600 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.025 -0.475 90) (size 0.600 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.025 0.475 90) (size 0.600 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.775 0.475 90) (size 0.600 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model APHBM2012LVBDSEKJ3C.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
