(module "KSC341GLFS" (layer F.Cu)
  (descr "KSC341GLFS-2")
  (tags "Switch")
  (attr smd)
  (fp_text reference S** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "KSC341GLFS" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -4.450 2 90) (size 1.000 3.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 4.450 2 90) (size 1.000 3.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 4.450 -2 90) (size 1.000 3.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -4.450 -2 90) (size 1.000 3.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model KSC341GLFS.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
