(module "KTS1681AEUZTR" (layer F.Cu)
  (descr "KTS1681AEUZ-TR-2")
  (tags "Switch")
  (attr smd)
  (fp_text reference S** (at 0.376 0.4) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.376 0.4) (layer F.Fab))
  (fp_text value "KTS1681AEUZTR" (at 0.376 0.4) (layer F.SilkS) hide)
  (pad A1 smd circle (at 0.000 -0 90) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A2 smd circle (at 0.400 -0 90) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A3 smd circle (at 0.800 -0 90) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A4 smd circle (at 1.200 -0 90) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 smd circle (at 0.000 0.4 90) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B2 smd circle (at 0.400 0.4 90) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B3 smd circle (at 0.800 0.4 90) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B4 smd circle (at 1.200 0.4 90) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C1 smd circle (at 0.000 0.8 90) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C2 smd circle (at 0.400 0.8 90) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C3 smd circle (at 0.800 0.8 90) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C4 smd circle (at 1.200 0.8 90) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model KTS1681AEUZ-TR.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
