(module "KTT0005B" (layer F.Cu)
  (descr "KTT0005B")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 2.877 0.057) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 2.877 0.057) (layer F.Fab))
  (fp_text value "KTT0005B" (at 2.877 0.057) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 12.461 3.4 90) (size 1.02 2.16) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 12.461 1.7 90) (size 1.02 2.16) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 12.461 0 90) (size 1.02 2.16) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 12.461 -1.7 90) (size 1.02 2.16) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 12.461 -3.4 90) (size 1.02 2.16) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.786 0 0) (size 6.99 8.33) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.754 -4.7825 90) (size 1.235 1.91) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -0.754 4.7825 90) (size 1.235 1.91) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model LM2576SX-3.3_NOPB.stp
    (at (xyz 0.34645670042263 0 0.0059055120456876))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -90))
  )
)
