(module "KVR5R0C105R" (layer F.Cu)
  (descr "KVR-5R0C105-R-1")
  (tags "Capacitor Polarised")
  (fp_text reference C** (at -2.500 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -2.500 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "KVR5R0C105R" (at -2.500 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.635 1.635) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -5.000 -0) (size 1.635 1.635) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask))
  (model KVR-5R0C105-R.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
