(module easyeda2kicad:LED-SMD_3P-L3.0-W3.0-P1.10-RD-1 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value LED-SMD_3P-L3.0-W3.0-P1.10-RD-1 (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 3 smd rect (at 0.00 0.00 180.00) (size 1.00 2.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -1.10 0.00 180.00) (size 0.50 2.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 1.10 -0.00 180.00) (size 0.50 2.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/KW CSLNM1.TG-8M7N-ebvF46fcbB46-15B5-S/KW CSLNM1.TG-8M7N-ebvF46fcbB46-15B5-S.3dshapes/LED-SMD_3P-L3.0-W3.0-P1.10-RD-1.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)