(module "L77HDE15SD1CH4FVGA" (layer F.Cu)
  (descr "L77HDE15SD1CH4FVGA-3")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at -4.330 8.66) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -4.330 8.66) (layer F.Fab))
  (fp_text value "L77HDE15SD1CH4FVGA" (at -4.330 8.66) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.290 -0) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -4.580 -0) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -6.870 -0) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -9.160 -0) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 1.145 2.54) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -1.145 2.54) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -3.435 2.54) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -5.725 2.54) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -8.015 2.54) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 0.000 5.08) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -2.290 5.08) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -4.580 5.08) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at -6.870 5.08) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at -9.160 5.08) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at 8.165 2.54) (size 4.800 4.800) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at -16.825 2.54) (size 4.800 4.800) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (model L77HDE15SD1CH4FVGA.stp
    (at (xyz -0.17047243794118 -0.53110235319363 0.24409448067973))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -180 0 0))
  )
)
