(module easyeda2kicad:GPSM-SMD_L80-R (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -10.35) (layer F.SilkS))
	(fp_text value GPSM-SMD_L80-R (at 0 10.35) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd oval (at 8.00 6.35 -90.00) (size 1.20 3.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at 8.00 3.81 -90.00) (size 1.20 3.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at 8.00 1.27 -90.00) (size 1.20 3.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at 8.00 -1.27 -90.00) (size 1.20 3.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd oval (at 8.00 -3.81 -90.00) (size 1.20 3.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at 8.00 -6.35 -90.00) (size 1.20 3.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd oval (at -8.00 -6.35 -90.00) (size 1.20 3.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd oval (at -8.00 -3.81 -90.00) (size 1.20 3.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd oval (at -8.00 -1.27 -90.00) (size 1.20 3.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd oval (at -8.00 1.27 -90.00) (size 1.20 3.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd oval (at -8.00 3.81 -90.00) (size 1.20 3.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd oval (at -8.00 6.35 -90.00) (size 1.20 3.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(fp_text user L80RE-M37 (at 5.01 5.40 90.00) (layer F.SilkS))
	(fp_text user Q1-A0440 (at 3.00 5.40 90.00) (layer F.SilkS))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/L80-R/L80-R.3dshapes/GPSM-SMD_12P-L16.0-W16.0-H6.45_L80-R.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)