(module L80RE-M37 (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value L80_QWS (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2016 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (pad 1 smd rect (at -7.75 -6.35) (size 2.4892 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -7.75 -3.81) (size 2.4892 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -7.75 -1.27) (size 2.4892 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -7.75 1.27) (size 2.4892 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -7.75 3.81) (size 2.4892 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -7.75 6.35) (size 2.4892 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 7.75 6.35) (size 2.4892 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 7.75 3.81) (size 2.4892 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 7.75 1.27) (size 2.4892 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 7.75 -1.27) (size 2.4892 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 7.75 -3.81) (size 2.4892 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 7.75 -6.35) (size 2.4892 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
