(module easyeda2kicad:OPTO-SMD-8_L9.7-W6.4-P2.54-LS9.6-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -8.6) (layer F.SilkS))
	(fp_text value OPTO-SMD-8_L9.7-W6.4-P2.54-LS9.6-BL (at 0 8.6) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 8 smd oval (at -3.81 -4.60 180.00) (size 1.00 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd oval (at -1.27 -4.60 180.00) (size 1.00 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at 1.27 -4.60 180.00) (size 1.00 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd oval (at 3.81 -4.60 180.00) (size 1.00 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at 3.81 4.60 0.00) (size 1.00 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at 1.27 4.60 0.00) (size 1.00 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at -1.27 4.60 0.00) (size 1.00 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd oval (at -3.81 4.60 0.00) (size 1.00 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/LAA710STR/LAA710STR.3dshapes/OPTO-SMD-8_L9.7-W6.4-H3.3-P2.54-LS9.6-BL.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)