(module easyeda2kicad:HSSOP-14_L6.9-W4.4-P0.65-LS6.4-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.9) (layer F.SilkS))
	(fp_text value HSSOP-14_L6.9-W4.4-P0.65-LS6.4-BL (at 0 6.9) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 16 smd rect (at -2.60 2.90 0.00) (size 1.50 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd rect (at -2.60 -2.90 0.00) (size 1.50 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd rect (at -1.30 -2.90 0.00) (size 0.32 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at -0.65 -2.90 0.00) (size 0.32 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at 0.00 -2.90 0.00) (size 0.32 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at 0.65 -2.90 0.00) (size 0.32 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at 1.30 -2.90 0.00) (size 0.32 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 1.95 -2.90 0.00) (size 0.32 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 2.60 -2.90 0.00) (size 0.32 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 2.60 2.90 0.00) (size 0.32 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 1.95 2.90 0.00) (size 0.32 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 1.30 2.90 0.00) (size 0.32 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.65 2.90 0.00) (size 0.32 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.00 2.90 0.00) (size 0.32 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.65 2.90 0.00) (size 0.32 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -1.30 2.90 0.00) (size 0.32 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/LB11961-TLM-H/LB11961-TLM-H.3dshapes/HSSOP-14_L6.9-W4.4-H1.5-P0.65-LS6.4-BL.wrl"
		(offset (xyz -0.370 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)