(module LCC14P127_600X600X225L91X50N (layer F.Cu) (tedit 656E86B7)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.03508 -4.82584 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value LCC14P127_600X600X225L91X50N (at 14.26972 4.825025 0) (layer F.Fab))
  (pad 5 smd rect (at -1.27 2.8 90.0) (size 1.8 0.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at 0.0 2.8 90.0) (size 1.8 0.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at 1.27 2.8 90.0) (size 1.8 0.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at 2.8 1.905 180.0) (size 1.8 0.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at 2.8 0.635 180.0) (size 1.8 0.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at 2.8 -0.635 180.0) (size 1.8 0.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at 2.8 -1.905 180.0) (size 1.8 0.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at 1.27 -2.8 270.0) (size 1.8 0.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at 0.0 -2.8 270.0) (size 1.8 0.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at -1.27 -2.8 270.0) (size 1.8 0.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 smd rect (at -2.8 -1.905) (size 1.8 0.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -2.8 -0.635) (size 1.8 0.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -2.8 0.635) (size 1.8 0.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -2.8 1.905) (size 1.8 0.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)