(module LCD_LM016L (layer F.Cu) (tedit 649D78B8)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -39.837125 -42.247895 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value LCD_LM016L (at -36.79995 3.870245 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.0 0.0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 0.0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -5.08 0.0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -7.62 0.0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -10.16 0.0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -12.7 0.0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -15.24 0.0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -17.78 0.0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -20.32 0.0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -22.86 0.0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -25.4 0.0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -27.94 0.0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -30.48 0.0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at -33.02 0.0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 36.78 -1.46) (size 3.716 3.716) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at -39.22 -1.46) (size 3.716 3.716) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at -40.72 -37.46) (size 3.716 3.716) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 38.28 -37.46) (size 3.716 3.716) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
)