(module "LD1117DT33CTR" (layer F.Cu)
  (descr "LD1117DT33CTR-2.4")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0.975 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.975 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "LD1117DT33CTR" (at 0.975 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 5.225 2.3 90) (size 1.600 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.425 -0 90) (size 6.700 6.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 5.225 -2.3 90) (size 1.600 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model LD1117DT33CTR.stp
    (at (xyz 0.04291338714089 0 0.009055118274501))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -90))
  )
)
