(module LED-3535 (layer F.Cu) (tedit 628A6AB0)
  (descr "")
  (fp_text reference "REF**" (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "LED-3535" (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd rect (at -1.625 0.875) (size 1.2 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 1 smd rect (at -1.625 -0.875) (size 1.2 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at 1.625 -0.875) (size 1.2 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at 1.625 0.875) (size 1.2 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)