(module "LEDC1608X28N" (layer F.Cu)
  (descr "APG1608QBC/D")
  (tags "LED")
  (attr smd)
  (fp_text reference LED** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "LEDC1608X28N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -0.8 0 0) (size 0.8 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.8 0 0) (size 0.8 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
