(module LEDC2012X100N (layer F.Cu) (tedit 65433889)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 1.475 -1.975 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value LEDC2012X100N (at 6.555 1.965 0) (layer F.Fab))
  (pad C smd rect (at -0.965 0.0) (size 0.99 1.38) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A smd rect (at 0.965 0.0) (size 0.99 1.38) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)