(module LEDM1608X80 (layer F.Cu) (tedit 63732840)
  (fp_text reference REF** (at 0 -0.889151) (layer F.SilkS))
  (fp_text value LEDM1608X80 (at 0 1.016) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.75 0 90) (size 0.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.75 0 90) (size 0.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
