(module LED_MP-2016-1100-27-90 (layer F.Cu) (tedit 65BD8959)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.039 -1.5548) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at -0.0635 -0.0635) (layer F.Fab))
  (pad C smd custom (at 0.6 0) (size 0.1 0.1) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy -0.635 -0.7) (xy -0.635 0.7) (xy 0.385 0.7) (xy 0.385 0.175) (xy 0.635 0.175)
         (xy 0.635 -0.175) (xy 0.385 -0.175) (xy 0.385 -0.7)) (width 0.01))
    ))
  (pad A smd custom (at -0.86 0) (size 0.1 0.1) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy -0.125 0.175) (xy -0.375 0.175) (xy -0.375 -0.175) (xy -0.125 -0.175) (xy -0.125 -0.7)
         (xy 0.375 -0.7) (xy 0.375 0.7) (xy -0.125 0.7)) (width 0.01))
    ))
)
