(module "LEDM3528X210N" (layer F.Cu)
  (descr "ASMT-UWB1-NX3B2")
  (tags "LED")
  (attr smd)
  (fp_text reference LED** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "LEDM3528X210N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.45 0 0) (size 1.8 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.45 0 0) (size 1.8 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
