(module LEDRD254W55D595H1300 (layer F.Cu) (tedit 66FDFCF4)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.325 -4.035 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value LEDRD254W55D595H1300 (at 9.2 3.965 0) (layer F.Fab))
  (pad C thru_hole rect (at -1.27 0.0) (size 1.61 1.61) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A thru_hole circle (at 1.27 0.0) (size 1.61 1.61) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)