(module LED_19-337_R6GHBHC-A01_2T (layer F.Cu) (tedit 69018038)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.016025 -1.577007 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value LED_19-337_R6GHBHC-A01_2T (at 6.088315 1.537303 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.675 -0.725) (size 0.55 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -0.675 0.725) (size 0.55 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 0.675 -0.725) (size 0.55 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at 0.675 0.725) (size 0.55 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -0.75 0.0) (size 0.7 0.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at 0.75 0.0) (size 0.7 0.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)